**ART.436.00..**

DUSCHVORHANGSTANGE, L-FORM MIT DECKENABHÄNGUNG AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

Abmessungen: 1200 (1215) \* x 1200 (1215) \* x 440 (458) \* mm Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung, bestehend aus geradlinig eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen kratzfest mit rundem/facettiertem Querschnitt Ø 35x32 mm und gewinkeltem Elementen aus Aluminiumdruckguss mit Kataphorese-Behandlung und anschließender Pulverbeschichtung. Wandbefestigung mittels unsichtbarer Madenschraubensicherungen aus korrosionsgeschütztem Stahl. 24 Vorhangringe aus Polyamid PA6 im Lieferumfang enthalten. Duschvorhangstange komplett mit Befestigungskit für Beton, Naturstein und Vollziegel. Auf Wunsch erhältlich, Befestigungskit für andere Materialarten. Vorhang nicht im Lieferumfang enthalten, getrennt bestellen. Waagerechte Länge 1200 (1215) \* x 1200 (1215) \* mm. Senkrechte Länge 440 (458) \* mm. Querschnitt gerade Elementstücke Ø 35 x 32 mm. (maximale Außenabmessungen) \*Das Eloxieren der geraden Elemente wurde gemäß der englischen Norm BS6161 (Abriebfestigkeitsprüfung) geprüft.

**KRATZFESTEM ELOXIERTEM ALUMINIUM**

**.75 - Anthrazitgrau**